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	ВСТУП

Для правильного використання газонокосарки, щоб уникнути нещасних випадків, не можна починати роботу без ретельного вивчення цієї інструкції. Ви знайдете тут пояснення щодо роботи деяких частин газонокосарки, a також інструкції по необхідних перевірках і обслуговуванню.
УВАГА: Ілюстрації і специфікації в даній інструкції можуть бути без повідомлення змінені виробником, відповідно до вимог країни, де здійснюється продаж цього виробу

	МОДЕЛЬ

РІВЕНЬ ТИСКУ

ГАРАНТОВАНИЙ РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ НЕ БІЛЬШЕ

РІВЕНЬ ВІБРАЦІЇ

LpA av

EN 11806 – ISO 7917

LwA

2000/14/EC – EN ISO 3744 – ISO 10884
*       ISO 7916 – m/s2
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* - Середньозважені значення: ½  мінімального числа обертів, ½  при повному навантаженні (голівка) або ½  швидкий хід (ніж) 
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НЕБЕЗПЕКА ПОРАЗКИ ОРГАНІВ СЛУХУ
ПРИ НОРМАЛЬНИХ УМОВАХ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОПЕРАТОР ДАНОЇ МАШИНИ

МОЖЕ ЩОДНЯ ПІДДАВАТИСЯ

ВПЛИВУ РІВНЯ ШУМУ,

РІВНОГО АБО БІЛЬШОГО

85 Дб(A)
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	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

	[image: image29.emf] УВАГА: Газонокосарка при правильному використанні - це швидкий, зручний і ефективний інструмент.  Для того, щоб Ваша робота завжди була приємною і безпечною, строго дотримуйтесь наведених нижче й в інших місцях даної інструкції правил.

1 - Забороняється використовувати газонокосарку особам, що знаходяться в стані фізичного стомлення або під впливом алкоголю, наркотичних чи лікарських засобів (Мал. 1). 

2 - Працюючи з газонокосаркою, надягайте відповідний одяг і захисні пристосування: чоботи, міцні штани, рукавички або рукавиці, захисні окуляри, навушники і каску (Стор. 8-9). Надягайте зручний, захищаючий від порізів одяг, що добре прилягає до тіла. 

3 - Не дозволяйте дітям користуватися газонокосаркою. 

4 - Стежте, щоб під час використання газонокосарки в радіусі 15 м не було сторонніх осіб (Мал. 2). 

5 - Перед використанням газонокосарки впевніться, що болт, що фіксує фрезу, добре затягнутий.

6 – Газонокосарка повинна бути оснащена різальними пристосуваннями, що рекомендується виробником для даної моделі (Стор. 16-17). 

7 - Не можна використовувати газонокосарку без встановленого щитка безпеки на фрезі або голівці.

8 - Перед включенням двигуна впевніться, що важіль дроселя пересувається вільно.

 9 - Перед запуском двигуна впевніться, що фреза рухається вільно і не зачіпає сторонні предмети.

10 - Перед початком і під час роботи частіше зупиняйте двигун і перевіряйте фрезу. При першій же ознаці появи тріщин або розривів негайно замініть фрезу. (Мал. 3).

11 - Фреза не повинна обертатися при холостому ході двигуна. Якщо вона обертається, відрегулюйте гвинт регулювання холостого ходу.

12 - Газонокосарку  можна переносити тільки за умов вимкненого двигуна і надягнутого щитку безпеки (Мал. 4). 
	13 - При роботі займіть стійке і безпечне положення (Мал. 5). 

14 - Газонокосарку можна запускати тільки в добре провітрюваних місцях. 

15 - Не можна торкатися фрези і здійснювати які-небудь ремонтні роботи при виключеному двигуні. 

16 - Паливний   бак   варто заповнювати   при виключеному двигуні і подалі від джерел вогню (Мал. 6). При заповненні бака не можна палити (Мал. 6). 

17 - Не знімайте кришку паливного бака при працюючому двигуні. 

18 - Стежте за тим, щоб паливо не проливалося на землю або на двигун.

19 - Якщо при заповненні бака паливо проллється, обов'язково змініть місцезнаходження перед запуском двигуна (Мал. 7). 

20 - Не використовуйте паливну суміш для очищення. 

21 - Щоб уникнути запалення парів палива не перевіряйте справність свічі запалювання поблизу отвору циліндра 

22 - Не можна працювати з несправним глушителем.

23 - Стежте, щоб рукоятки були сухими і чистими, без слідів мастила або палива (Мал. 8).

24 - Газонокосарку треба зберігати в сухому місці, подалі від джерел тепла, не на ґрунті. 

25 - Не запускайте двигун зі знятою штангою. 

26 - Щоб уникнути ударів по каменях або інших предметах не косіть низько над землею.

27 - Щодня перевіряйте, що всі захисні пристосування працюють належним чином. 

28 - Не ремонтуйте газонокосарку самостійно і не проводьте самостійно інші роботи з обслуговування,  за  винятком  поточного обслуговування. Звертайтеся в сервіс-центри
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	ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

	При роботі з газонокосаркою завжди надягайте сертифікований захисний одяг. Застосування захисного одягу не усуває ризик одержання травми, але зменшує можливі наслідки нещасного випадку. При виборі захисного одягу керуйтеся рекомендаціями Вашого довіреного дилера.

Одяг повинний бути зручний і не заважати при роботі. Надягайте прилягаючий до тіла захисний одяг. Захищаючі від порізів куртка (Мал.1) і комбінезон (Мал.2) є ідеальним рішенням. Не надягайте плаття, шарфи, краватки або ланцюжки, що можуть зачепитися за гілки. Зберіть у пучок довге волосся і сховайте його (наприклад під хустку, шапку, каску і т.д.).

Надягайте захисні черевики, що мають підошви, які не ковзають і сталеві наконечники (Мал.3).

Надягайте захисні окуляри або козирок (Мал. 4-5)!

Використовуйте пристосування для захисту органів слуху, наприклад, навушники (Мал.6) або затички. 

Застосування пристосувань для захисту органів слуху вимагає особливої уваги й обережності, тому що при цьому обмежується здатність сприймати звукові сигнали про небезпеку (крики, сигнали попередження і т.д.).

Надягайте рукавички (Мал. 7), що забезпечують максимальне поглинання вібрацій.

Oleo-Mac пропонує повний комплект захисного спорядження


	[image: image32.emf]


	[image: image33.emf]

	ДЕТАЛІ ГАЗОНОКОСАРКИ

	1- Кріплення

2 - Вимикач ON/OFF

3 - Кришка глушителя

4 – Свіча запалювання

5 - Повітряний фільтр

6 - Кришка паливного бака


	7 - Паливний бак

8 – Важіль дроселя

9 – Ручка

10 – Рукоятка вала

11 - Захисний чохол

12 – Лезо (бобіна з волосінню)

13- Захисний бар’єр



	ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ І ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИМВОЛИ
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Надягніть захисне взуття і рукавички при роботі з металевими або пластмасовими дисками.
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Надягайте захисні окуляри, каску і навушники.
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Зверніть увагу на те, що під час роботи з машиною з-під диску можуть відлітати предмети.
	
Тримайте сторонніх осіб на відстані не менш ніж 15 м.

	Перед використанням машини ознайомтеся з інструкцією з експлуатації і техобслуговування.
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	ЗБОРКА

	УСТАНОВКА ЩИТКА БЕЗПЕКИ (Мал. 1А)
Встановіть щиток (А) на штангу за допомогою гвинтів (В) у положення, що дозволяє оператору безпечно працювати. ПРИМІТКА: щитком (С, Мал. 1) користуйтеся тільки якщо використовується голівка з волосінню. Захисний картер (C) кріпиться до захисного картера (А) за допомогою гвинта (G).

При використанні фрез по дереву (22-60-80 зубців), завжди ставте металевий щиток (Мал. 1В).

УСТАНОВКА ФРЕЗИ 
Відкрутіть болт (А) обертанням по годинниковій стрілці; зніміть кришку (D) і нижній фланець (Е). Встановіть фрезу (R) на верхній фланець (F), переконавшись, що напрямок обертання фрези правильний. Встановіть нижній фланець (Е), кришку (D), і затягніть болт (А) обертанням проти годинникової стрілки. Вставте чеку у відповідний отвір (L) для фіксації фрези і затягніть болт (А, мал. 2) із зусиллям 2,5 кгм (25 Нм).

[image: image35.emf]Увага! Під час транспортування або складування газонокосарки, встановіть на ній захисний ковпак диска (M) номер деталі 4196086, як показано на малюнках 4-5.

УСТАНОВКА ГОЛІВКИ З НЕЙЛОНОВОЮ ВОЛОСІННЮ (Мал. 3)
Поставте верхній фланець (F) на місце. Вставте чеку, що фіксує голівку, в отвір (L) і закрутіть голівку (N) обертанням проти годинникової стрілки.
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	ЗБОРКА – ПРАВИЛА РОБОТИ

	ЗБОРКА ЗАХИСНОГО БАР’ЄРУ (Мал. 8)

При використанні диска замість голівки з волосінню необхідно передбачити „захисний бар’єр”. Закріпіть перило (А) під рукояткою (С) за допомогою гвинтів (В). так, щоб бар’єр знаходився з лівого боку від газонокосарки. 

УСТАНОВКА РУЧКИ (Мал. 10-11)
Встановіть рукоятку на штангу і закріпіть її, використовуючи гвинти (А), шайби і гайки. Положення рукоятки розраховується, виходячи зі зручності оператора.

[image: image38.emf]УВАГА! – Рукоятка повинна знаходитись між двома канавками (М, Мал. 10), що знаходяться на валу привода.

[image: image39.emf]УВАГА - Переконайтеся, що всі частини з'єднані правильно і всі гвинти затягнуті.

ПРАВИЛА РОБОТИ

[image: image40.emf]УВАГА! - Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Не використовуйте газонокосарку як важіль для підняття, пересування або розбивання предметів, і не допускайте зіткнення ножа працюючої газонокосарки з твердими предметами. Забороняється використовувати як насадки пристосування або інструменти, що відрізняються від зазначених виробником.
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	РЕКОМЕНДОВАНІ ПРИСТРОЇ РІЗАННЯ

	1. Нейлоновий дисковий ніж з 4 зубцями - Ø 10”/255 мм

2. Нейлоновий дисковий ніж з 3 зубцями - Ø 10”/255 мм

5. Диск "ProTrimProfessional" з 3 лезами Ø 12”/315 мм

7. Голівка "Tap and go" Ø 130 мм - 2 волосіні Ø 3 мм

7А. Голівка "Tap and go" Ø 130 мм - 2 волосіні Ø 2,4 мм
8. Голівка „Multiline” Ø 2,75”/73 мм – 6 волосіней квадратного перетину 3 мм

9. Голівка „Multiline” Ø 2,75”/73 мм – 8 волосіней квадратного перетину 3,3 мм

11. Лезо для зрізання трави Ø 12”/305мм, товщина 1.6 мм.

12. Диск із 3 зубцями Ø 10”/255 мм, товщиною 1,4 мм

13. 3-зубчасте лезо Ø 10”/255мм, товщина 1.4 мм.

15. Диск із 3 зубцями Ø 12”/305 мм, товщиною 2,4 мм.
17. Диск із 4 зубцями Ø 10”/255 мм, товщиною 1,4 мм
19. Диск із 8 зубцями Ø 10”/255 мм, товщиною 1,4 мм
20. Диск із 22 зубцями Ø 8”/200 мм, товщиною 1,6 мм.
22. Диск із 60 зубцями Ø 10”/255 мм, товщиною 1,4 мм.
24. Диск із 80 зубцями Ø 10”/255 мм, товщиною 1,4 мм

 [image: image43.emf]УВАГА - Використання несанкціонованих виробником пристроїв різання може бути причиною виникнення небезпечних ситуацій.
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	ЗАПУСК

	Паливна суміш (Мал. 16-17)

Використовуйте паливо (суміш мастило/бензин) у 4% співвідношенні (25:1). 

З мастилом PROSINT Oleo-Mac або використовуйте суміш у 2% співвідношенні (50:1).
[image: image46.emf]УВАГА - 2-тaктові двигуни мають високу питому потужність, і тому ми рекомендуємо використовувати неетилований бензин подвійного очищення з октановим числом не нижче 90. 

МІСЦЕВІ ЗАКОНИ РЕГУЛЮЮТЬ ТИП БЕНЗИНУ, ЩО ВИКОРИСТАЄТЬСЯ (ІЗ ЗМІСТОМ СВИНЦЮ АБО БЕЗ НЬОГО). ЇХНЄ ДОТРИМАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

- Тримайте бензин, мастило і паливну суміш у спеціально призначених для цього каністрах (Мал.18).

· При готуванні паливної суміші використовуйте тільки спеціальне мастило, призначене для двотактових двигунів. (Мал.19).

· Потрясіть каністру з паливом перед заливанням (Мал.20).

- Завжди заповнюйте паливний бак (Мал.21) при виключеному двигуні і подалі від відкритого вогню.

- Перед тим, як відкручувати кришку паливного бака встановіть машину на рівній стійкій поверхні таким чином, щоб вона не могла перекинутися. Обережно знімайте кришку, щоб поступово стравити тиск і уникнути виплеску палива.

- Суміш варто готувати в кількості, необхідній для кожного разу; не залишайте суміш у баці або в каністрі на тривалий час. Рекомендується використовувати присaдку ADDITIX 2000 (Мал.22) фірми Emak, код замовлення 001000972, що дозволяє суміші зберігатися протягом року. 

[image: image47.emf]УВАГА! - Вдихати вихлопні гази небезпечно для здоров'я.
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	ЗАПУСК

	ЗАПУСК ДВИГУНА

Наповніть карбюратор, натиснувши на кнопку ручного насоса (А) (мал. 24).

Потягніть важіль дроселя (В) і встановіть його в середньому положенні, встановіть вимикач ON/OFF (А, Мал. 25) у положення LHI , потім відпустіть важіль (В). 

ПАРА- Встановіть вимикач ON/OFF (А, Мал. 26) в положення „І”. Потягніть важіль дроселя (В) і встановіть його в середнє положення, натиснувши кнопку (С), потім відпустіть важіль (В). Встановіть важіль керування стартеру в положення CLOSE. Переконайтесь в тому, що лезо є вільним. Міцно тримаючи газонокосарку, повільно потягніть шнур стартера, поки не відчуєте опір, (Мал. 29). Потім кілька разів енергійно смикніть його до запускання двигуна. Коли двигун заведеться, встановіть важіль управління стартером (D, Мал. 30) у вихідне положення. Повторіть цю операцію декілька разів поки двигун не заведеться.
Після того як двигун запустився, натисніть на тригер дроселя (В, Мал. 25-26) для того, щоб вивести його з середнього положення і запустити двигун на мінімальні оберти.

[image: image50.emf]УВАГА: Якщо двигун прогрітий, не використовуйте повітряну заслінку для повторного запуску.

[image: image51.emf]УВАГА: Використовуйте пристрій напів-прискорення тільки не етапі запуску двигуна, коли він холодний.

 Для запуску теплого двигуна, вимикач (D) необхідно встановити, як показано на Мал. 28. 
ОБКАТКА ДВИГУНА

Двигун досягає своєї максимальної потужності після 5-8 годин роботи.

Під час цього періоду обкатки не використовуйте двигун вхолосту  на максимальних обертах, щоб уникнути надмірних навантажень.

[image: image52.emf]УВАГА! - Під час обкатки не змінюйте режим карбюрації з метою досягнення більшої потужності; це може призвести до виходу двигуна з ладу.
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	ЗУПИНКА ДВИГУНА

	ЗУПИНКА ДВИГУНА

Відпустіть важіль акселератора (В, мал. 32-33) і почекайте кілька хвилин, поки двигун не перейде в режим холостого ходу.

Виключіть двигун, перевівши вимикач (А) у положення STOP.

КАРБЮРАТОР

Перед регулюванням карбюратора прочистіть повітряний фільтр (С, мал. 37) і прогрійте двигун.

Даний двигун розроблений і виготовлений відповідно до директив 97/68/EC і 2002/88/EC.

Конструкція (Мал. 34) карбюратора дозволяє регулювати його тільки гвинтами L і H у межах їхнього одного півоберту. Діапазон регулювання за допомогою гвинтів L і H, рівний одному півоберту, заданий виробником і не підлягає зміні.

[image: image55.emf]УВАГА! - Не намагайтеся силою провернути гвинти за межами припустимого діапазону регулювання!
Гвинт мінімальних обертів Т призначений для забезпечення достатньої відстані до захватного пристрою.

Гвинт L призначений для реагування на швидке прискорення і забезпечує безперебійну роботу на мінімальних обертах.
Гвинт H призначений для того, щоб двигун працював з максимальною потужністю при різанні.
[image: image56.emf]УВАГА - При холостому ході двигуна (2800 об/хв.) фреза не повинна обертатися. Рекомендуємо будь-яке регулювання карбюратора робити в спеціалізованій майстерні.

[image: image57.emf]УВАГА - На роботу карбюратора можуть впливати погодні умови і висота над рівнем моря.

[image: image58.emf]УВАГА: Встановіть захист фрези (М) номер деталі 4196086 як показано (Мал. 35-36) перед транспортуванням газонокосарки. 
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	ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

	РЕМІННЕ СПОРЯДЖЕННЯ

Правильне регулювання довжини ременів дозволяє належним чином збалансувати газонокосарку і підібрати потрібну висоту косіння від землі (Мал. 40А-В).

- Надягніть на себе одинарне або подвійне ремінне спорядження.

Прикріпіть газонокосарку до спорядження, використовуючи карабін (А, Мал. 41 А-В).

Переведіть кріплення (В, Мал. 41 А-В) так, щоб якнайкраще  збалансувати газонокосарку.

Розташуйте пряжку (C, Мал. 42 А-В) так, щоб встановити потрібну висоту косіння.

[image: image61.emf]УВАГА! При використанні лез для різання деревини (22-60-80 зубців) необхідно надіти механізм відпуску.
ДІЇ

Надягніть на себе ремінне спорядження і при роботі завжди
тримайте газонокосарку за рукоятки обома руками.

- Користуйтесь газонокосаркою, як показано на Мал. 43-44.

- Завжди перевіряйте фрезу на наявність тріщин кожен раз, коли трапляється удар по сторонніх предметах (каменях і т.д.).

[image: image62.emf]УВАГА: Ретельно прочитайте указівки з техніки безпеки перед використанням газонокосарки.
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	ОБСЛУГОВУВАННЯ

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Завжди надягайте захисні рукавички під час виконання дій по догляду за устаткуванням. Забороняється проводити дані роботи при двигуні, що не остиг.

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР
Кожні 8-10 робочих годин знімайте кришку (А, Мал. 48) очищайте фільтр (В), енергійно струсивши його і протерши м’якою щіткою.

Двигун працює з перебоями, якщо фільтр забитий, що призводить до більшого розходу палива і низької продуктивності.

ПАЛИВНИЙ БАК
Періодично перевіряйте паливний фільтр. Брудний фільтр може ускладнювати запуск і знижувати продуктивність двигуна. Щоб прочистити фільтр, дійте в такий спосіб: вийміть його з горловини бака. Замініть його (Мал. 49), якщо він занадто брудний, або промийте в чистому бензині.

ДВИГУН
Періодично чистіть ребра циліндра (мал. 50) щіткою або стислим повітрям. Внаслідок забруднення циліндра може відбутися небезпечний перегрів двигуна.

СВІЧІ ЗАПАЛЮВАННЯ

Регулярно чистіть свічу запалювання і перевіряйте зазор між електродами (мал. 51). Використовуйте модель NGK BPMR7A або іншу модель з тим же температурним режимом.

КУТОВА ЗУБЧАСТА ПЕРЕДАЧА
Кожні 30 годин роботи знімайте гвинт (А, Мал. 52) на кутовій зубчастій передачі і перевіряйте кількість змащення. Використовуйте високоякісне молібденове бісульфідне змащення (Мал. 53).
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	ОБСЛУГОВУВАННЯ

	ЗАТОЧЕННЯ ФРЕЗИ 8÷80 зубців
Весь час перевіряйте загальний стан фрези. Правильне заточення дозволяє досягти максимального ефекту від роботи газонокосарки. Щоб заточити зубці фрези, користуйтеся напилком або точильним каменем і заточуйте м'якими рухами, дотримуючись кутів і розмірів, що показані на Мал. 55-56.

[image: image67.emf]УВАГА! - Використання неправильного пристрою косіння або неправильно заточеного ножа підвищує небезпеку зворотного удару. Перевірте ножі газонокосарки на наявність ушкоджень або тріщин і замініть їх, якщо це необхідно (Мал. 57).

ЗАТОЧЕННЯ НОЖІВ 2-3-4 ЗУБЦІВ
1. Ножі мають дві ріжучі кромки. Після
затуплення однієї ріжучої кромки в
результаті експлуатації, ніж можна повернути для використання другої ріжучої кромки (Мал. 58).

2. Заточення ножів здійснюється за допомогою плоского напилка з простою насічкою (Мал. 59).

3. Для збереження балансування ножа рівномірно заточіть всі ріжучі кромки.

Неправильно заточені ножі можуть бути причиною виникнення ненормальної вібрації в машині і призвести до ушкодження самих ножів.
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	ЗБЕРІГАННЯ

	Дотримуйтесь всіх норм по догляду, що викладені вище.

· Цілком очистіть газонокосарку і змажте її металеві частини.

· Зніміть, почистіть і змажте фрезу для запобігання від іржі. (Мал.66).

- Зніміть фіксуючу фрезу фланці, прочистіть, висушіть і змажте гніздо кутової зубчастої передачі (Мал. 63).

· Спорожніть паливний бак і поставте кришку бака на місце.

· Зніміть свічу, налийте невелику кількість мастила в циліндр (Мал. 64). Проверніть кілька разів колінчастий вал, використовуючи пусковий шнур, щоб розподілити мастило (Мал. 65). Поставте свічу на місце.

· Зберігайте газонокосарку в сухому місці, бажано не на ґрунті і подалі від джерел тепла.

[image: image70.emf]УВАГА! Під час транспортування або складування газонокосарки, встановіть на ній захисний ковпак диска (M) код 4196086A, як показано на малюнках 67-68.

[image: image71.emf]УВАГА: Всі операції по догляду, не зазначені в цьому посібнику, повинні виконуватися в уповноваженому сервісному центрі.

Для того, щоб ваша газонокосарка працювала без збоїв, пам’ятайте, що всі запчастини повинні бути замінені тільки ОРИГІНАЛЬНИМИ ЗАПЧАСТИНАМИ.
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	ГОЛІВКА З НЕЙЛОНОВОЮ ВОЛОСІННЮ

	Щоб уникнути перевантаження двигуна використовуйте волосінь тільки того ж діаметра, що передбачений для даної газонокосарки (Мал. 71). 

Мал. 72 Для того, щоб випустити волосінь, варто злегка притиснути голівку газонокосарки до землі під час роботи.

ПРИМІТКА: Ніколи не вдаряйте голівку з нейлоновою волосінню твердими предметами, такими як бетон або каміння, це може бути небезпечним.  

ЗАМІНА ВОЛОСІНІ
1. Натисніть на лапку (Мал. 73), зніміть кришку і вийміть внутрішню котушку.

2. Зігніть волосінь навпіл, один кінець повинний бути на 14 см довше за інший.
Затисніть волосінь в прорізі (В, Мал. 74). Рівномірно, не перетинаючи витки, намотайте волосінь в напрямку стрілки, кожен кінець - по своїй борозенці.

3. Наприкінці намотування затисніть кінці волосіні у відповідних прорізах (Мал. 69 - Стор. 31). Змонтуйте пружину. Просмикніть волосінь через вушко (Мал. 70 - Стор. 31) і витягніть її назовні. Закріпіть голівку кришкою.
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	ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	Об’єм циліндра
	cm3
	36.3 (SPARTA 37S)
	36.3 (SPARTA 37)
	40,2(SPARTA 42S)
	40.2(SPARTA 42)

	Двигун 
	
	2-х тактовий - EMAK

	Потужність 
	kW
	1.3
	1.6

	Мін. об/хв 
	min-1
	2800

	Максимальна частота обертання вихідного вала
	min-1
	8500

	Швидкість двигуна при максимальній частоті обертання вихідного вала. 
	min-1
	11700

	Ємність паливного бака 
	cm3(l)
	870(0.87)

	Запалювання електронне 
	
	Так

	Карбюратор діафрагмового типу 
	
	Так

	Пристрій прокачування карбюратора 
	
	Так

	Відцентрове зчеплення 
	
	Так

	Антивібраційна система 
	
	Так

	Ширина коси
	cm
	42

	Вага без ріжучого інструмента і захисного кожуха 
	kg
	6.1
	6.8
	6.1
	6.8


	ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

	Даний виріб розроблено і вироблено відповідно до найсучасніших технологій. Фірма-виробник дає гарантію на нього на термін двадцять чотири (24) місяці з дня придбання у випадку його використання в особистих цілях/в якості хобі. Гарантія обмежується шістьма (6) місяцями у випадку його професійної експлуатації і трьома (3) місяцями у випадку здачі його напрокат.

Загальні гарантійні умови
1)  Гарантійний термін установлюється, починаючи з моменту придбання даного виробу. Компанія через свою торговельну мережу і мережу центрів технічної підтримки забезпечує безкоштовну заміну деталей, що мають дефекти вихідних матеріалів, виготовлення або зборки. Договір гарантії не впливає на права покупця, забезпечувані законодавством у відношенні наслідків дефектів або браку проданого виробу.

2)  Технічний персонал фірми виконає гарантійні роботи максимально швидко в межах часу, обумовлених організаційними вимогами.

3)  Для одержання гарантійного обслуговування необхідно пред'явити уповноваженим представникам цілком заповнений нижченаведений гарантійний талон з печаткою дилера, a також чек, що підтверджує дату покупки.
4)  Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню:

· при очевидній відсутності обслуговування виробу;

· у випадку порушення умов експлуатації виробу або порушення конструкції;

· використання неналежного палива або змащення;

· використання запчастин або приналежностей, що не є фірмовими;

· якщо ремонт виробу робився самостійно або в неавторизованій майстерні.

5)  Фірма-виробник не надає гарантії на вузли, що швидко зношуються і видаткові матеріали.

6)  Гарантія не містить у собі операції по вдосконаленню або поліпшенню виробу.

7)  Гарантія не містить у собі операції по запуску і техобслуговуванню, зроблені в період гарантійного терміну.

8)  Претензії щодо ушкоджень, заподіяних при транспортуванні, повинні негайно пред'являтися транспортувальнику, інакше умови гарантії будуть вважатися порушеними.

9)  Для двигунів інших марок (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki тощо), встановлених на наших виробах, зберігається гарантія їхніх виробників.

10) Гарантія не покриває прямий або непрямий збиток, що може бути заподіяний людям або їх власності, внаслідок несправності виробу або його вимушеного простою.
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	УВАГА! - Ця інструкція повинна супроводжувати виріб під час всього строку його служби.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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